**询价采购报价单**

**（代邀请函） 投标用表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位  | 枝江市金润源水务有限公司 | 采购人 | 胡冰峰 |
| 采购项目名称 | 聚合氯化铝铁（固体）采购 | 采购价 | 97280元 |
| 询比采购内容 | 聚合氯化铝铁（固体）38吨，单价2560.00/吨，数量以实际供货量为准 |
| 项目目标要求 | 工 期 | 2天 |
| 质 量 | 达到现行国家及行业相关质量验收检测合格要求 |
| 安 全 | 在完成本采购项目过程中发生安全事故由供应商承担责任 |
| 付款方式 | 合同约定 |
| 供应商需提供 证明材料 | □个人：提供身份证复印件并签字按指印；√企业：经营范围包括 本次采购相关内容 ；提供营业执照复印件加盖公章；√资质：提供 涉水产品安全许可等相关 资质复印件加盖公章；√法人身份证复印件加盖公章；或委托代理人身份证复印件加盖公章√授权委托书加盖公章； □其他： 。 |
| 投标保证金 | √不设置； |
| 投标文件递交时间、地点及接收人 | 递交截至时间：2021年 月 日 (北京时间)，过时不予受理。接收人：胡冰峰 联系电话：13986838868 |
| 定标原则 | 根据符合采购要求且报价最低的原则确定中标侯选人 |
| 供应商投标承诺 | 对本项目采购内容充分了解，完全响应本采购项目所有目标要求。 |
| 供应商投标总报价 |  元（若有投标报价清单须签字盖章附后）大写： | 供应商（个人）签字指印：供应商（企业）盖章：企业法人或委托代理人签字： 年 月 日 |

**技术指标要求**

聚合氯化铝铁（固体）

|  |  |
| --- | --- |
| **指标** | **标准** |
| PH值（1%水溶度） | 4.0-5.0 |
| 氧化铝（Al2O3）含量%≥ |  ≥29 |
| 氧化铁含量% | 3-5 |
| 盐基度% | 65-92 |
| 水不容物含量mg/L≤ | 1.0 |
| 砷（As）含量mg/L≤ | 0.0003 |
| 锰（Mn)含量mg/L≤ | 0.0075 |
| 铅（Pb）含量mg/L≤ | 0.003 |
| 汞（Hg）含量mg/L≤ | 0.00002 |
| 银（Ag）含量mg/L≤ | 0.005 |
| 铬（Cr）含量mg/L≤ | 0.005 |
| 硫酸根（SO4）含量mg/L≤ | 9.0 |